(ALLEGATO 2)

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
datata, firmata e timbrate dal gestore e da tecnico abilitato competente iscritto al relativo Ordine Professionale

•	Inquadramento urbanistico-territoriale dell’area in cui è situato lo stabilimento, con riferimento allo strumento urbanistico vigente (classificazione PUG) ed alla presenza di eventuali vincoli nell’area dell’insediamento, con indicazione dei dati catastali del complesso. 
•	stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati oltre all’insediamento gli edifici prossimi e la loro altezza;
•	planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale siano individuate le aree occupate da ciascuna unità produttiva e di servizio ed i punti di emissione convogliate e diffuse, contrassegnate rispettivamente con le sigle ECi e EDi , invece le emissioni tecnicamente convogliabili saranno contrassegnate con la sigla ETci , con i numero di progressione;
•	progetto dell’impianto conforme alle modalità di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06,  elaborato almeno a livello definitivo, nonché particolari costruttivi dei sistemi di convogliamento ed abbattimento delle emissioni in atmosfera e disegno quotato dei punti di emissione convogliate;   
•	relazione tecnica dettagliata, conforme alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 269, che descriva il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato, con indicazioni circa i tempi di utilizzazione e le modalità di esercizio dei singoli impianti (in ore/giorno/ e giorni/anno), il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, i tempi necessari alla fermata ed al raggiungimento del regime;
•	per le attività con più punti di emissione, esplicita indicazione degli impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale ricadenti nella fattispecie di cui al comma 5 dell’articolo 270;
•	schema semplificato del processo (diagramma a blocchi) con l’indicazione dei singoli punti di emissione convogliate e diffuse contrassegnate rispettivamente con le sigle ECi e EDi , invece le emissioni tecnicamente convogliabili saranno contrassegnate con la sigla ETci , con i numero di progressione;
•	elenco delle materie prime utilizzate annualmente in ogni punto del ciclo produttivo (in volume m³ o peso Mg) con indicazione del consumo delle stesse per ciclo di lavorazione (con le stesse unità di misura) e scheda dei dati di sicurezza secondo la Direttiva 91/155/CEE e s.m.i. per ogni sostanza usata;
•	elenco dettagliato annuale dei prodotti per ciclo di produzione (in volume m³ o peso Mg) ed indicazione della loro destinazione;
•	elenco dettagliato dei combustibili utilizzati annualmente con indicazioni in merito al tipo, alle caratteristiche merceologiche e alle quantità annue (in m³ o Mg);
•	“quadro riassuntivo delle emissioni convogliate” compilato in ogni sua voce in accordo con il particolare numero progressivo, come da modelli allegati. Per i dati relativi alle emissioni  occorre indicare se sono stati ricavati da misure su impianti similari ovvero ricavati medianti calcolo teorico (ed in questo caso occorre indicare il procedimento di calcolo).  Nel caso di ristrutturazione o modifica devono essere indicati i dati di emissione relativi alla situazione esistente e futura;
•	“quadro riassuntivo delle emissioni diffuse” indicante gli impianti/attività che generano emissioni diffuse, le tipologie delle emissioni generate, gli eventuali sistemi di evacuazione e la motivazione del perché non sono state convogliate, come da modelli allegati..  
•	indicazioni in merito all’avvio dell’impianto come da modelli allegati.
•	Sistemi di autocontrollo da utilizzare e programma di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai sistemi di convogliamento, abbattimento e dei punti di emissione;
•	indicazioni tecniche degli eventuali sistemi di stoccaggio che vengono utilizzati nell’impianto.

Scheda impianti termici:
•	Scheda tecnica relativa a ciascun impianto di produzione di energia termica per uso tecnologico ed impianto termico civile aventi potenza termica nominale superiore alle pertinenti soglie stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i, completa in ogni sua voce, come da modello allegato . 

Informazioni relative agli impianti di abbattimento per le emissioni convogliate ed ai sistemi di contenimento delle emissioni diffuse:
•	descrizione dettagliata dell’impianto ed indicazioni in merito al rendimento dell’impianto stesso in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti da abbattere.
•	Scheda contenente i parametri tecnici caratteristici, compilata per ogni impianto di abbattimento, come da modelli allegati.
•	Indicare le tecnologie utilizzate per il contenimento delle emissioni diffuse con riferimento alle prescrizioni previste dall’Allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06.

Comunicazione Solventi:
•	In caso di attività che utilizzano solventi con soglie superiori a quelle individuate dalla parte II dell’allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e quindi soggette all’art 275 del D.Lgs. n° 152/06, dovrà essere fornita idonea documentazione come da apposito modello allegato (Comunicazione Solventi);

LINEE GUIDA 
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

Parte I - Modello di schema semplificato del processo (diagramma a blocchi) e descrizione del ciclo produttivo  

SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO
(fac-simile)

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

DESCRIZIONE SOMMARIA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA:  

A)	IMPIANTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE
•	Linea Produttiva n. 1: ...................
	Fase n. 1: ............... 
	Descrizione:	

	
Camini n.: ...
	Fase n....: ...............
	Descrizione:	

	
Camini n.: ...
•	Linea Produttiva n. 2: ...................
	Fase n. 1: ............... 
	Descrizione:	

	
Camini n.: ...

B)	IMPIANTI NON SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE
(vanno indicati gli impianti e i relativi camini esclusi dall’autorizzazione ai sensi dei commi 14 e 16 dell’art. 269 e del comma 5 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006).

•	Linea Produttiva n. …. : ...................
	Fase n. 1: ............... 
	Descrizione:	

	
Camini n.: ...
	Fase n. …: ...............
	Descrizione:	

	
Camini n.: ...

Parte II - Quadro riassuntivo delle emissioni  convogliate

Azienda					allegato		
Punto di emissione n.	Provenienza	Portata 
(m3  s -1)	Durata della emissione (s)	Frequenza nelle 24 ore (n.)	Temperatura (K)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell’inquinante in emissione	Altezza di emissione dal suolo (m)	Sezione di emissione (m2)	Tipo di impianto di abbattimento	Data di messa a regime	

												
C=Ciclone; F.T.=Filtro a tessuto; P.E. =Precipitatore elettrostatico: A.U. =Abbattitore ad umido; A.U.V. =Abbattitore ad umido Venturi; A.S. =Assorbitore AD=Adsorbitore; P.T. =Postcombustore termico; P.C. =Postcombustore catalitico; altri =specificare

Parte III - Quadro riassuntivo delle emissioni diffuse

EMISSIONI DIFFUSE

(vanno indicati gli impianti/attività che generano emissioni diffuse, le tipologie delle emissioni generate, gli 
eventuali sistemi di evacuazione e la motivazione del perché non sono state convogliate). 

•	Linea Produttiva n. ….: ...................
	Fase n. 1: ............... 
	Descrizione:	

	
Tipologia di emissione: 	
Impedimenti alla convogliabilità tecnica:	

	

	Fase n. …: ............... 
	Descrizione:	

	
Tipologia di emissione: 	
Impedimenti alla convogliabilità tecnica:	

	

Indicare le tecnologie utilizzate per il contenimento delle emissioni diffuse con riferimento alle prescrizioni previste dall’Allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06.

NB: La Provincia si riserva la facoltà di verificare la convogliabilità delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili e delle pertinenti prescrizioni dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006, disponendone, se necessario, la captazione ed il convogliamento.

Parte IV - Modelli di schede contenenti  i parametri tecnici caratteristici  per ogni impianto di abbattimento (compilare solo i modelli di interesse con riferimento a quanto dichiarato nel Quadro riassuntivo delle emissioni  convogliate)

          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE 	

AZIENDA	
CICLONE SEPARATORE	
Punto di emissione n.	Temperatura emissione (K)	Altezza geometrica di emissione (m)

	
Portata massima di progetto (m 3 s -1)	Sezione del camino (m2)	Percentuale di materiale particolato con dimensione   10 m

Contenuto di materiale particolato nella corrente (mg m -3)

	Tipo di materiale particolato da abbattere	Massa volumica del materiale particolare (Kg m -3)	
Entrata	Uscita		Perdita di carico attraverso il ciclone 
(M pa)

Tipo di ciclone

O Singolo

O Multiciclone	
n. settori in parallelo _________________________

n. elementi per settore________________________	
N.B. Se più cicloni sono montati in serie, per ciascuno si compili una scheda diversa	

Dimensioni caratteristiche (mm)

d................................                e..........................

l................................                 a..........................

h..............................                  b..........................

s..............................                  j...........................

	
	
Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                timbro e firma del gestore di impianto
	
          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE	

ALLEGATO  n.

AZIENDA
	
FILTRO A TESSUTO	
Punto di emissione n.	Temperatura emissione (K)	Altezza geometrica di emissione (m)

	
Portata massima di progetto (m 3 s -1)	Sezione del camino (m2)	Percentuale di materiale particolato con dimensione   10 m

Concentrazione di materiale particolato nella corrente (mg m -3)

	Tipo di materiale particolato abbattuto	Massa volumica del materiale particolare (Kg. m -3)	
Entrata	Uscita		Perdita di carico attraverso il ciclone 
(M pa)

Tipo di tessuto filtrante
	Gramatura del tessuto filtrante (Kg m -2)	
Filtro a  maniche

Diametro della manica (m)	

Altezza della manica (m)	

Numero delle maniche	

Superficie filtrante totale (m2)	

Velocità di trazione (m . s-1)	

Perdita di carico (M Pa)	

Metodo di pulizia delle maniche

	Filtro a tasche

Larghezza della tasca (m)	

Altezza della tasca (m)	

Lunghezza della tasca (m)	

n. delle tasche 	

Superficie filtrante totale (m2)	

Velocità di filtrazione (m.s -1)

Perdita di carico (M Pa)	

Metodo di pulizia delle tasche	
Informazioni su eventuale abbattimento di inquinanti gassosi

- Tipo di reagente utilizzato	
- Stato fisico del reagente	
- Quantitativo orario impiegato (Kg)	
- Rapporto molare (moli di reagente / moli d’inquinante gassoso da trattare)	

Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                 timbro e firma del gestore di impianto

	
          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE	

AZIENDA
	
PRECIPITATORE ELETTROSTATICO	
Punto di emissione n.	Temperatura emissione (K)	Altezza geometrica di emissione (m)

Portata massima di progetto (m 3. s -1)

	Sezione del camino (m2)	Umidità assoluta della corrente
(Kg H2O . Kg -1 aria secca)	
Concentrazione di materiale particolato nella corrente (mg m -3)
	Tipo di materiale particolato abbattuto	Massa volumica del materiale particolare (Kg m -3)	
Entrata	Uscita		Resistività del materiale particolato 
( . m)
	
CARATTERISTICHE DEL PRECIPITATORE	

1) Numero stadi	

2) Numero piatti	

3) Distanza tra i piatti	

4) Lunghezza dei piatti	

5) larghezza dei piatti	

6) Tensione applicata (kV)	

7) n. elettrodi di scarica	

8) Distanza tra elettrodi	

9) Sezione di flusso (m2)	

10) Sezione di ingresso al precipitatore (m2)	

11) Volume del precipitatore (m3)	

12) Tempi di permanenza nel precipitatore (sec)	

13) Area specifica captazione [m2.(1000 m3.s -1)	
	
14) Tipo di elettrodo di  raccolta + tubolare + piatto

15) Sistema di pulizia dei piatti	

16) Perdita di carico (M.Pa)	

	

	
Informazioni su eventuale abbattimento di inquinanti gassosi

- Tipo di reagente utilizzato	
- Stato fisico del reagente	
- Quantitativo orario impiegato (Kg . s -1)	
- Rapporto molare (moli di reagente / moli d’inquinante gassoso da trattare)	
	
Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                timbro e firma del gestore di impianto

	
          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE	

AZIENDA
	
IMPIANTO DI ABBATTIMENTO AD UMIDO TIPO VENTURI	
Punto di emissione n.	Temperatura emissione (K)	Altezza geometrica di emissione (m)

	
Portata massima di progetto (m 3.s -1)	Sezione del camino (m2)	Perdita di carico (M Pa)

Concentrazione di materiale particolato nella corrente (mg .m -3)

	Tipo di materiale particolato abbattuto	% di materiale particolato con dimensione 
 5 m	
Entrata	Uscita	portata di liquido (m3.s-1)	Portata del liquido 
(M Pa)

Tipo di abbattitore

O Venturi Jet - Scrubber

	O Venturi Scrubber
	
Caratteristiche tecniche dell’abbattitore

Forma geometrica della gola	

Sezione della gola (m2) 	

Velocità attraverso la gola (m.s-1)	
	
Separatore di gocce

O Ciclone	O A labirinti	O Altro
O Tampone a Maglia	O A palette		

Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                 timbro e firma del gestore di impianto

          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE	

AZIENDA
	
IMPIANTO DI POST-COMBUSTIONE TERMICA	
Punto di emissione n.	Portata massima di emissione (m3.s -1)	Temperatura di emissione (K)	Altezza geometrica di emissione (m)	
Caratteristiche della corrente da trattare	
Portata (m3.s-1)	Temperatura (K)	Potere calorifico inferiore (kJ.Kg-1)	Limite inferiore di esplosività (%V/V aria)

Carico inquinante	(Kg.s-1)
	%in peso	
	   ”         	
	   ”         	
	   ”         	
	   ”         	
	   ”         		Specifica delle sostanze presenti:
	%in peso	
	   ”         	
	   ”         	
	   ”       	
	  ”       	
	  ”       	
	
Caratteristiche del post - combustore termico	
Potenzialità termica globale (kW)	Numero di bruciatori

Potenzialità termica bruciatore (kW)
		Tipo di combustibile ausiliario utilizzato

	
	
	Portata di aria secondaria (m3.s-1)	
Consumo di combustibile ausiliario (Kg.s-1; m3.s-1)
	Temperatura di esercizio (K)	
Volume della camera di combustione (m 3)
	Tempo di permanenza (s)	
Perdita di carico (M Pa)
	Tipo di materiale isolante impiegato	
Spessore dell’isolante impiegato (m)
	Temperatura massima esterna al mantello (K)	
Rendimento di post-combustione
	Limite di emissione garantito (mg.m-3; kg.s-1)	

Informazioni aggiuntive

data                                                                                                                 timbro e firma del gestore di impianto

          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE	

AZIENDA
	
IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO SENZA RIGENERAZIONE	
Punto di emissione n.

	Portata massima di emissione (m3.s -1)	Temperatura di emissione (K)	Sezione del camino (m2)	Altezza geometrica di emissione (m)	
Caratteristiche della corrente da trattare	
Portata (m3.s-1)	Temperatura (K)	Carico di inquinante (kg.s-1)	Limite inferiore di 
esplosività (%V/V aria)	
Sostanze presenti		% in peso
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
	
7)			
8)			
9)			
10)			
11)			
12)				
caratteristiche impianto di adsorbimento	
- Tipo di carbone	
- Quantità di carbone	
- Grado di saturazione, % K, U.R.		- Capacità di adsorbimento	
- Temperatura massima di lavoro (k)	
- Volume della carica di carbone		
Disposizioni a pannelli	Disposizioni a cartucce	Disposizione Unica	
- n. pannelli	
- superficie pannelli (m2)	
- spessore pannelli (m)	
- velocità di attraversamento del pannello (m.s-1)	
- Tempo di lavoro (s)		- n. cartucce	
- Diametro cartucce (m)	
- Altezza cartucce (m)	
- Spessore cartucce (m)	
- Velocità di attraversamento cartuccia (m.s-1)	
- Tempo di lavoro (s)	
	- Larghezza letto (m) ...........................
- Lunghezza letto (m) ..........................
- Diametro letto (m) ............................
- Altezza letto (m) ...............................
- Velocità di attraversamento
 letto (m. s-1) ........................................
- Tempo di lavoro (s) ........................	
Perdita di carico (M Pa)	Limiti di emissione garantiti
(mg.m-3 ; kg.s -1)

	Destinazione carboni saturati

	
Informazioni aggiuntive

Data   

timbro e firma del gestore di impianto  

	
          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE

AZIENDA
	
IMPIANTO DI POST-COMBUSTIONE CATALITICA	
Punto di emissione n.
	Portata massima di 
emissione (m3.s -1)
	Temperatura di 
emissione (K)	Sezione del camino (m 2)	Altezza geometrica 
di emissione (m)

Caratteristiche della corrente da trattare	
Portata (m 2. s -1)	Temperatura (K)	Potere calorifico inferiore
(kW.kg -1)	Limite inferiore di
esplosività (% V/V aria)

Carico inquinante ................................. (kg.s -1)	Specifica delle sostanze presenti
............................................................ % in peso ..............	................................................... % in peso ......................
............................................................       “         ..............	...................................................       “    ...........................
............................................................       “          ..............	...................................................       “    ...........................
............................................................       “          ..............	...................................................       “    ...........................
............................................................       “          ..............	...................................................       “    ...........................
............................................................       “          ..............	...................................................       “    ...........................	
Caratteristiche del post-combustore catalitico	
Potenzialità termica globale (kW)	Carico massimo di inquinante
trattabile (kg. s -1)
	Temperatura massima di esercizio (K)	
Tipo di catalizzatore
	Densità del catalizzatore (kg. m -3)	Volume del catalizzatore(m 3)	
Tipo di supporto
	Numero di supporti	Profondità dei supporti	
Area catalitica specifica (m 2m -3)
	Velocità superficiale del gas(m3s -1m-3)	Durata del catalizzatore (s)	
Perdita di carico del letto catalitico
(M Pa)
	Temperatura di ingresso al letto (K)	Temperatura in uscita dal letto (K)	
Temperatura dopo preriscaldamento
(K) (se esiste)
	Potenzialità termica
del bruciatore (kW) (se esiste)	Combustibile ausiliario usato	
Consumo di combustibile ausiliario
(kg.s -1;m 3 s -1)
	Portata di aria secondaria (m3s-1)	Tipo di materiale isolante usato	
Spessore dell’isolante usato (m)
	Temperatura massima esterna
al mantello (K)	Limite di emissione garantito
(mg.m-3;kg.s-1)
	
Informazioni aggiuntive
                                                                                                                                 
Data                                                                                                                

                                                                                                                 timbro e firma del gestore di impianto  

	
          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE

AZIENDA
	
IMPIANTO DI ASSORBIMENTO	
Punto di emissione n.	Sezione del camino (m2)	Altezza geometrica di emissione (m)

Caratteristica della corrente gassosa	Portata massima di progetto
(m3.s-1)	Temperatura di emissione (K)

	
Composizione molare %	
Ingresso
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
	Uscita
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................	
Caratteristica della corrente liquida	Portata (m3s-1)	Temperatura di ingresso (K)	Densità (kg.m-3)

Composizione in peso %		
Ingresso
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
	Uscita
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................	
Caratteristica della colonna	

    OA spruzzo

OA piatti		
O colonna riempita 

O Altro        	

..........................................................	
Separatore di gocce
O  Ciclone
O  Tampone a maglie
	
O  A labirinti
O  A palette	
O  Altro	
Informazioni aggiuntive

                                                                                                                                   
Data

                                                                                                                        timbro e firma del gestore di impianto  

          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE

AZIENDA
	
IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO CON RIGENERAZIONE ANNESSA	
Punto di emissione n.	Portata massima emessa (m3s-1)	Temperatura di emissione (K)

	Sezione del camino (m2)	Altezza geometrica di emissione (m)
	
Caratteristiche della corrente da trattare	
Portata (m3s-1)	Temperatura (K)

	Carico inquinante (kg.s-1)	Limite inferiore di esplosività (% V/V aria)	
Sostanze presenti
1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
6) .........................................	% in peso
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................	Sostanze presenti
7) .........................................
8) .........................................
9) .........................................
10) .......................................
11) .......................................
12) .......................................	% in peso
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................	
Caratteristiche impianto di adsorbimento	
- n. di effetti .................................................................
- n. di letti per ciascun effetto ......................................
- Tipo di carbone..........................................................
- Grado di saturazione %;K;U.R...................................
- Durata del carbone (s).................................................	- Capacità di adsorbimento % ........................................
- Altezza del letto (m) ....................................................
- Temperatura minima di lavoro (K) ...............................
- Volume della carica di carbone (m3) ............................
- Velocità di attraversamento dal letto (m.s-1) ................
- Perdita di carico (M Pa) ................................................	
Parametri caratteristici della fase di rigenerazione	
Con vapore d’acqua
- Temperatura (K) ...............................
- Durata rigenerazione (s) ...................
- Carico fase (s) ...................................	Con gas inerte
- Tipo di gas .......................................
- Temperatura (K) ..............................
- Durata ciclo (s) ................................
- Carico residuo (%) ..........................	Sotto vuoto
- Pressione residua (Pa)......................
- Temperatura (K) ..............................
- Durata del ciclo (s) ..........................
- Carico residuo (%) ..........................	
Parametri caratteristici fase di raffreddamento letti	
Metodo diretto
- Tipo di fluido impiegato ...........................................
- Portata (m3.s-1) ..........................................................
-Durata fase (s) ...........................................................	Metodo indiretto
- Tipo di fluido impiegato .........................................
- Portata (m3.s-1;kg.s-1) ...............................................
- Salto termico (K) .....................................................
- Durata fase (s) .........................................................	
Informazioni aggiuntive

Data

                                                                                                                          timbro e firma del gestore di impianto  

          PROVINCIA DI BRINDISI                        SERVIZIO AMBIENTE

AZIENDA

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO AD UMIDO	
Punto di emissione n.	Temperatura di emissione (K)	Altezza geometrica di emissione (m)

Portata massima di progetto (m3.s-1)	Sezione del camino (m2)	Perdita di carico (M Pa)

Concentrazione di materiale particolato alla corrente (mg.m-3)	Tipo di materiale particolato abbattuto	% di materiale particolato con dimensione  5m

Ingresso	Uscita	Portata di liquido (m3.s-1)	Pressione del liquido (M Pa)

Tipo di abbattitore
O Colonna a spruzzo		

O Colonna a piatti	

O Colonna riempita	
	
O Altro	.............................................................................................................
.............................................................................................................
	
Separatore di gocce
O Ciclone
O Tampone a maglie	
O A labirinti
O A palette	
O Altro	
Informazioni aggiuntive

                                                                                                                                   
Data

                                                                                                                      Timbro e firma del gestore di impianto  

Parte V - Modello per Impianti Termici 

IMPIANTI TERMICI:
(sono soggetti ad autorizzazione gli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo e gli impianti termici civili aventi potenze termiche nominali uguali o superiori ai limiti fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):
 
A	Impianti termici inseriti nel ciclo produttivo:

CAMINO N.	FASE DEL CICLO PRODUTTIVO	POTENZA TERMICA NOMINALE (MW)	%
UTILIZZO 
a scopo produttivo	COMBUSTIBILE UTILIZZATO	
1					
2					
3					
….					

B	Impianti termici civili (impianti la cui produzione di calore è destinata anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari):

CAMINO N.	POTENZA TERMICA NOMINALE (MW)	%
UTILIZZO
a scopo civile	COMBUSTIBILE UTILIZZATO	
4				
5				
6				
….				

C	La ditta che possiede impianti termici con UTILIZZO MISTO, deve inserirli in una delle due tabelle sovrariportate, a seconda che l’impianto venga utilizzato prevalentemente a scopi produttivi o prevalentemente a scopi civili, indicando la percentuale di utilizzo.

D	La ditta deve riportare la seguente dichiarazione:
“Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall’allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006”

 
Parte VI - Modello per le indicazioni in merito all’avvio dell’impianto 

AVVIO DELL’IMPIANTO:

La Ditta chiede che nell’autorizzazione la data di messa a regime dell’impianto sia stabilita:

•	coincidente con la data di messa in esercizio;
•	entro ………  (max 90) giorni successivi dalla data di messa in esercizio per i seguenti motivi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

La Ditta dichiara quali sono i camini nuovi e quelli oggetto di modifica sostanziale, per i quali dovrà essere previsto in autorizzazione l’avvio dell’impianto:

CAMINI N.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Parte VII – Modello per Comunicazione Solventi

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ART. 275 (da compilare solo nel caso la ditta rientri nell’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alle emissioni  di  COV):

A	TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ che rientrano nell’applicazione dell’art. 275 (riportare per esteso il tipo di attività previste nella parte II dell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e il punto corrispondente):

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

B	EMISSIONI PUNTUALI E PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI:

La ditta deve presentare la STIMA del CONSUMO MASSIMO TEORICO di solvente in un anno. 
Tale stima si deve basare sulla potenzialità e sull’operatività massima degli impianti tenendo conto:
•	della conformità alle definizioni date dal D.Lgs.152/2006 
•	dei turni lavorativi (giorni e ore)
•	dei limiti operativi dei macchinari
•	dei COV recuperati per riutilizzo
•	delle tipologie e delle quantità massime di materie prime (contenenti solventi) che potrebbero essere utilizzate, (indicare le tipologie e la stima delle quantità di solventi utilizzati per ciascuno dei prodotti/semilavorati specificando quali materie prime sono etichettate con frasi di rischio nelle Disposizioni Generali di cui al comma 2 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006).

Consumo massimo teorico
di solvente (kg/anno)		

NB: Per consumo massimo teorico di solvente  si intende il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale (riferita a 220 o 330 giorni all’anno) , detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo. 
Si consiglia alla ditta di eseguire le stima della quantità di solvente recuperato (I2) considerando la condizione peggiore, cioè il caso in cui la ditta riesca a recuperare la minor quantità possibile di solvente.

Materie prime acquistate e immesse nel processo	Tipologia di COV presente nel prodotto	Solvente acquistato e immesso nel processo (dato TEORICO) kg/anno	

			
	TOTALE I1:		

NB: Nel caso in cui la ditta non effettui alcun recupero (I2 = 0) il consumo massimo teorico coincide con I1.

La ditta deve presentare indicazioni relative alla gestione dei solventi basate sul consumo massimo teorico previsto: 

SIGLA	VOCE	Quantità espressa in COV (kg/anno)	
I1	Solvente acquistato immesso nel processo		
I2	Solvente immesso da recupero
(es. da distillazione)		
I1 + I2	Input totale 		
O1	Emissioni puntuali		
O2	Solventi scaricati nelle acque reflue		
O3	Solventi residui nei prodotti		
O4	Emissioni diffuse da porte, finestre, sfiati		
O5	Solventi persi per reazioni chimiche/fisiche (es. combustori)		
O6	Solventi eliminati nei rifiuti
(es. morchie di verniciatura)		
O7	Solventi contenuti in preparati venduti come prodotti commerciali		
O8	Solventi recuperati per altri processi		
O9	Solventi scaricati in altro modo (specificare)		

in cui il calcolo delle emissioni puntuali totali teoriche (O1) viene effettuato secondo lo schema sottoriportato (i dati devono essere comprensivi delle sostanze di cui al comma 2  della parte I dell’All. 3; in tal caso va compilata la successiva parte C):
Camino n.	Fase	Portata massima di progetto
Nmc/h	COV mg/Nmc	K	COT mgC/Nmc
	Flusso di massa (kg/h di COV)	Operatività massima (h/anno)	EMISSIONI
ANNUE COV totali (kg/anno)	
			emissione potenziale massima dell’impianto specifico, inferiore in ogni caso al limite massimo di legge		tenuto conto dei turni lavorativi e limiti operativi dei macchinari		
1									
2									
3									
…									
							TOTALE (O1)		
NB: Quando si indica mgC, gC, kgC, tC si intendono i valori espressi in Carbonio Organico Totale.

•	I valori di I1+I2, O2, O3, O5, O6, O7, O8 e O9 sono stimati partendo dai valori reali (riscontrati dalla ditta nel caso sia già esistente) o stimati in fase di progettazione (nel caso di nuovi impianti) e rapportati alla massima operatività dell’impianto, mentre il calcolo delle emissioni diffuse totali da porte e finestre (O4) dovrà essere ottenuto per differenza.

•	Il calcolo delle emissioni diffuse totali F deve essere eseguito obbligatoriamente come somma di O2+O3+O4+O9;

•	Il calcolo delle emissioni totali dovrà essere eseguito obbligatoriamente come somma dei due contributi O1 + F calcolati nei modi succitati;

NB: la ditta, in sede di istruttoria, deve riportare la distinzione tra le portate massime (necessarie qualora l’impianto funzioni al massimo delle proprie capacità) e le portate reali utilizzate (per evitare diluizioni non autorizzate); nel caso la ditta modifichi le portate reali deve inoltrare comunicazione di modifica non sostanziale (in quanto il limiti dell’autorizzazione non andrebbero variati).

C	Emissioni di SOSTANZE CARATTERIZZATE DA PARTICOLARI RISCHI per la salute e l’ambiente
Le ditte che utilizzano le sostanze di cui al comma 2 della parte I dell’allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, oltre alla compilazione della parte B, devono compilare anche la tabella seguente.
Il dato ricavato dovrà far parte del valore O1 di emissioni puntuali totali riportate nel piano di gestione solventi sovrariportato nel punto B.

CAMINO N.	Fase	SOSTANZE
EMESSE
E FRASI DI RISCHIO	PORTATA MASSIMA DI PROGETTO 
(Nmc/h)	CONCENTRAZIONE
mg/Nmc	FLUSSO
g/h	Operatività massima (h/anno)	EMISSIONI
ANNUE COV totali (kg/anno)	
1								
2								
3								
…								
				TOTALE		TOTALE		

D	ATTIVITA’ CHE RICADONO NELLA PARTE III dell’All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006
Da compilare SOLO per le attività che ricadono nei punti sottoelencati.
Per ogni punto, indicare le tipologie e le quantità  delle materie o prodotti lavorati, massimi:

Punto	Attività	Materie o prodotti lavorati	Quantità	
6.2	Rivestimento di autoveicoli	Metro quadrato di superficie verniciata
N° carrozzerie singoli veicoli		
9	Rivestimento di filo per avvolgimento	Kg di filo rivestito con diametro medio del filo di  mm  ………….		
11	Pulitura a secco	Kg di prodotto pulito e asciugato		
12	Impregnazione del legno	Metri cubi di legno trattato		
13.1	Rivestimento di cuoio (generico)	Metri quadrati di cuoio rivestito		
13.2	Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria	Metri quadrati di cuoio rivestito		
14	Fabbricazione di calzature	N° di paia 		
15	Stratificazione di legno e plastica	Metri quadrati di  prodotto incollato		
19	Estrazione di  olii e grassi e raffinazione	Tonnellate di  sostanze trattate		

Vanno di seguito indicati i fattori di emissione (g/kg, g/mq, g/paio, kg/mc o kg/t) di Composti Organici Volatili:

Punto	Attività	FATTORE DI EMISSIONE TOTALE	
6.2	Rivestimento di autoveicoli	g/mq (superficie verniciata) ………….
kg/ veicoli  ……………………………	
9	Rivestimento di filo per avvolgimento	g/Kg  ………………………………….
(di filo rivestito con diametro medio del filo di  mm …..….) 	
11	Pulitura a secco	g/Kg   ……………………(prodotto pulito e asciugato)	
12	Impregnazione del legno	Kg/mc   ……………………(legno trattato)	
13.1	Rivestimento di cuoio (generico)	g/mq  ………………………(cuoio rivestito)	
13.2	Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria	g/mq  ………………………(cuoio rivestito)	
14	Fabbricazione di calzature	g/paia   ………………………………...	
15	Stratificazione di legno e plastica	g/mq …………………………(prodotto incollato)	
19	Estrazione di  olii e grassi e raffinazione	kg/t  ………………………(sostanze trattate)	

INDICAZIONI
PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

Parte I: 
Si chiede di indicare l’attività effettuata dalla ditta illustrando una descrizione riassuntiva globale dell’attività svolta:
•	deve essere puntualizzata la descrizione delle diverse linee produttive; è importante che siano chiaramente messi in relazione i singoli camini con le lavorazioni a cui afferiscono;
•	vanno indicati e riportati anche nelle planimetrie i punti di emissione che possono essere esentati; tali camini non verranno indicati in autorizzazione, ma è necessario ugualmente che la ditta li dichiari: ad esempio emissioni relative a laboratori di prova, impianti di sicurezza e di emergenza;
•	l’esempio di schema a blocchi è puramente indicativo; a seconda della complessità dell’attività descritta dovrà essere modificato in modo che risulti chiara la reale sequenza delle lavorazioni.

ParteII:
•	Devono venir individuati gli inquinanti emessi dai singoli camini facendo riferimento ai parametri  previsti dall’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006. 
•	Nel caso ci sia la presenza di inquinanti non compresi negli elenchi riportati nel succitato decreto gli stessi vanno assimilati, ai sensi dell’art. 271 comma 6, a qualcuno degli inquinanti presenti. 
•	I dati indicati devono far riferimento alle condizioni di esercizio più gravose e possono essere calcolati sulla base di dati di letteratura, comparazione con impianti similari, stima con metodi prescelti. 
•	Le portate indicate devono essere quelle massime operative normalizzate; qualora queste siano diverse da quelle di progetto, la ditta deve indicarle entrambi.

Parte III:
Si fa presente che l’art. 270 comma 1 prevede che in sede di autorizzazione, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale sono tecnicamente convogliabili (sulla base delle migliori tecnologie disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’All. 1 al D.Lgs. 152/06) e, in tal caso, ne dispone la captazione; spetta pertanto alla ditta portare valide motivazioni tecniche in merito alla non convogliabilità di talune emissioni;
Indicare inoltre le tecnologie utilizzate per il contenimento delle emissioni diffuse con riferimento alle prescrizioni previste dall’Allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06.

Parte IV:
Per ogni camino va descritto, se presente, il sistema di abbattimento adottato ed il suo funzionamento (facendo anche riferimento ai modelli allegati); vanno inoltre forniti i dati essenziali per il dimensionamento, l’efficienza raggiunta ed i valori massimi di emissione previsti, indicazioni in merito al rendimento dell’impianto stesso in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti da abbattere.

Parte V:
Si ricorda che al fine dell’esclusione dall’autorizzazione alle emissioni (comma 14  dell’art. 269  e comma 1 dell’art. 282 del D.Lgs. 152/2006), si utilizza la potenza termica nominale del singolo impianto di combustione secondo la definizione riportata all’art. 283 del D.Lgs. 152/2006.

Parte VI:
Tale dato può essere indispensabile per i grandi impianti che necessitano di un periodo di transizione tra l’avvio dell’impianto e la messa a regime al fine di eseguire il collaudo degli impianti ed eventuali ottimizzazione dei processi. Si ricorda che, le analisi vanno eseguite nei 15 giorni successivi alla messa a regime dell’impianto. 
Tale parte viene omessa per gli impianti già esistenti.

Parte VII:
La parte 7 va compilata solo per le attività della ditta che rientrano nell’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006. 
•	Si precisa che:  con la sigla COV (equivalente a SOV) si intendono i composti organici volatili.
        con COT si intende il loro equivalente in carbonio organico totale.
•	E’ importante che le emissioni siano espresse secondo le unità di misura indicate.
•	Si precisa che le attività comprendono l’attività di pulizia delle apparecchiature ma non quella dei prodotti. La pulizia delle apparecchiature si configura quindi come attività ausiliaria ed il consumo di solvente va sommato a quello dell’attività principale; la pulizia di prodotti si configura invece come attività di “pulizia di superficie” e va pertanto verificata la soglia per l’applicazione o meno dell’art. 275.
•	La parte C va compilata SOLO dalle ditte che utilizzano le sostanze di cui al comma 2 della parte I dell’All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006. 
Per le emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente si precisa di far riferimento all’etichettatura delle sostanze e dei preparati di partenza utilizzati e non dell’eventuale preparato prodotto in azienda.
•	La parte D va compilata SOLO dalle ditte che hanno attività che ricadono nella parte III dell’All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006. tali ditte sono tenute a compilare comunque anche i precedenti punti A, B, C.
•	Per le definizioni di consumo massimo teorico di solvente, capacità nominale si rimanda all’art. 268.